|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  города Вятские Поляны  от 05.05.2022 № 657 |

**ПРАВИЛА**

**РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - автомобильные дороги).

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге относятся приведенные нормативы (Н прив.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К дэф. x К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

К дэф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог согласно данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

в соответствии с категориями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Категория автомобильных дорог | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| Ремонт | 2,91 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1,0 |
| Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1,0 |

3. Определение размера ассигнований на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:

3.1. А кап.реи.=Н прив.кап.рем.х L кап.рем., где :

А кап.рем.- размер ассигнований из городского бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории ( тыс.рублей);

Н прив.кап.рем.- приведенный норматив финансовых затраи на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории ( тыс.рублей/км);

L кап. Рем.- протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования ( км).

3.2. А рем=Н прив.рем х L .рем., где :

А рем.-размер ассигнований из городского бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории ( тыс.рублей);

Н прив.рем.- приведенный норматив финансовых затраи на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории ( тыс.рублей/км);

L рем.- протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования ( км).

4. Сумма бюджетных ассигнований из городского бюджета для выполнения комплекса дорожных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог определяется как сумма бюджетных ассигнований на выполнение всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог и устанавливается в пределах суммы бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, доведенные до администрации в соответствующем году.

5. В целях исполнения настоящих Правил протяженность автомобильных дорог каждой категории соответствует данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

6. Протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап. рем.), определяется по формуле:

L кап. рем. = L / Т кап. рем. - L рекон., где:

Т кап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту дорог каждой категории (лет) согласно данным, приведенным в [таблице 2](#Par127);

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории и (или) искусственных сооружений на них на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км или пог. м);

L рекон. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

7. Протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле:

L рем. = L / Т рем. - (L рекон. + L кап. рем.), где:

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории и (или) искусственных сооружений на них на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км или пог. м);

Т рем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог регионального или межмуниципального значения каждой категории (лет) согласно данным, приведенным в [таблице 2](#Par127);

L рекон. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год);

L кап. рем. - протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования.

Таблица 2

Нормативные межремонтные сроки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Категория автомобильной дороги | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| Ремонт | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |