|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  города Вятские Поляны  от 24.12.2015№ 2905 |

**ПРАВИЛА**

**РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - автомобильные дороги).

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге относятся приведенные нормативы (Н прив.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К дэф. x К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

К дэф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог согласно данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

в соответствии с категориями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Категория автомобильных дорог | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| Ремонт | 2,91 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1,0 |
| Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1,0 |

3. В целях исполнения настоящих Правил протяженность автомобильных дорог каждой категории соответствует данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду.

4. Протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап. рем.), определяется по формуле:

L кап. рем. = L / Т кап. рем. - L рекон., где:

Т кап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту дорог каждой категории (лет) согласно данным, приведенным в [таблице 2](#Par127);

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории и (или) искусственных сооружений на них на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км или пог. м);

L рекон. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

5. Протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле:

L рем. = L / Т рем. - (L рекон. + L кап. рем.), где:

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории и (или) искусственных сооружений на них на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км или пог. м);

Т рем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог регионального или межмуниципального значения каждой категории (лет) согласно данным, приведенным в [таблице 2](#Par127);

L рекон. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год);

L кап. рем. - протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования.

Таблица 2

Нормативные межремонтные сроки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Категория автомобильной дороги | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| Ремонт | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  города Вятские Поляны  от 24.12.2015 № 2905 |

**ПРАВИЛА**

**РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера затрат, предусматриваемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - автомобильные дороги).

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса потребительских цен на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы (Н прив.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К п. ц. x К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог V категории;

К п. ц. - индекс потребительских цен (прогнозный) в части содержания автомобильных дорог (при расчете на период более одного года - произведение индексов потребительских цен на соответствующие годы);

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог согласно данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по содержанию автомобильных дорог в соответствии

с категориями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Категория автомобильных дорог | | | | |
| I | II | III | IV | V |
| Содержание | 2,03 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,0 |

3. Определение размера затрат на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив. сод. x L, где:

А сод. - размер затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

4. Размер затрат для выполнения комплекса дорожных работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог.

5. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду.